\section[{Module Delayms}]{\label{ID_DELAYMS}Delayms}
Routine qui génère un retard en ms

Auparavant il faut définir la valeur de la fréquence du quartz 
\begin{verbatim}
	#define FOSC_HZ 20000000
	#include <delayms.h>
\end{verbatim}

\subsection{delayms}
La fonction génère un retard en millisecondes :

void delayms(unsigned int retraso);

\subsection[{Exemple de DelayMs}]{  \label{ID_EJEMPLODELAYMS}Exemple de DelayMs}

pour compiler vous avez besoin des commandes suivantes : ~
\begin{verbatim}
 Exemple de compilation :./compila.sh ej\_delay 16f877a
\end{verbatim}
ej\_ delay.c
\verbatiminput{source/ej_delay.c}